**Схема электрических соединений двигателя EBM**

**Схема электрических соединений двигателя ZIEHL-ABEGG**

**Варианты монтажа**

ООО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬТЭН»

Оборудование марки «ЗЕНИТ»

**ПАСПОРТ**

**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ**

**ZVK**

 Настоящий паспорт является эксплутационным документом канальных вентиляторов ZVK и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов и поддержания их в исправном состоянии.

Вентилятор ZVK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТУ 4862-005-86691503-2009

Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_ Заказ\_\_\_\_\_\_\_\_

Габаритные и присоединительные размеры



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **А** | **В** | **С** | **D** |
| **ZVK 100** | 215 | 30 | 251 | 99 |
| **ZVK 125** | 220 | 30 | 251 | 124 |
| **ZVK 160** | 230 | 30 | 340 | 159 |
| **ZVK 200** | 250 | 30 | 340 | 199 |
| **ZVK 250** | 250 | 30 | 340 | 249 |
| **ZVK 315** | 285 | 30 | 405 | 314 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | об/мин | Мощность,Вт | Ток,А | м³/час | Вес |
| **ZVK 100** | 2450 | 60 | 027 | 260 | 1,95 |
| **ZVK 125** | 2450 | 71 | 0,33 | 365 | 2,35 |
| **ZVK 160** | 2550 | 105 | 0,48 | 700 | 3,7 |
| **ZVK 200** | 2600 | 157 | 0,72 | 930 | 4,9 |
| **ZVK 250** | 2500 | 230 | 1,05 | 1140 | 5,3 |
| **ZVK 315** | 2500 | 295 | 1,34 | 1700 | 5,7 |

**-2-**

**Меры безопасности**

 К монтажу и эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. Монтаж вентиляторов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ.

**Хранение и транспортирование изделие**

 Вентиляторы консервации не подвергаются. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке из картона. При транспортировке водным транспортом вентиляторы упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-79.

 При транспортировке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентиляторы упаковываются по ГОСТ 15846-79.

 Вентиляторы следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

**Гарантийный срок**

 Изготовитель гарантирует соответствие вентилятора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

**Схема электрических соединений двигателя VILMANN**

**-3-**